(module XCVR_2821 (layer F.Cu) (tedit 60F80896)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -18.45375 -13.61757 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XCVR_2821 (at -14.89208 13.11012 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at 22.86 9.525) (size 2.286 2.286) (drill 2.286) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 22.86 -9.525) (size 2.286 2.286) (drill 2.286) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole circle (at -22.86 -8.89) (size 3.556 3.556) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at -22.86 8.89) (size 3.556 3.556) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -19.05 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -16.51 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -13.97 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -11.43 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -8.89 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -6.35 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3.81 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -1.27 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 1.27 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 3.81 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 6.35 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 8.89 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 11.43 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 13.97 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 16.51 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 19.05 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -8.89 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -6.35 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -3.81 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -1.27 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 3.81 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 6.35 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 8.89 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 11.43 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 13.97 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 16.51 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 19.05 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
)