(module Module:Arduino_Nano (layer F.Cu) (tedit 652C1B5D)
  (descr "Adafruit_KB2040")
  (tags "Adafruit_KB2040")
  (fp_text reference REF** (at 1.27 33.02) (layer F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole oval (at 15.24 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole oval (at 15.24 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole oval (at 15.24 30.48) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at 0 30.48) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole oval (at 15.24 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole oval (at 15.24 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole oval (at 15.24 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole oval (at 15.24 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole oval (at 15.24 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole oval (at 15.24 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole oval (at 15.24 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole oval (at 15.24 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole oval (at 15.24 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
