(module Sensor_Current:Allegro_PSOF-7_4.8x6.4mm_P1.60mm (layer F.Cu) (tedit 64BE2989)
  (descr "Allegro Microsystems PSOF-7, 4.8x6.4mm Body, 1.60mm Pitch (http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/ACS780-Datasheet.ashx)")
  (tags "Allegro PSOF-7")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS))
  (pad 6 smd rect (at 2.4 -1.5) (size 1.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.4 1.5) (size 1.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.05 -2.8) (size 0.6 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.05 2.8) (size 0.6 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.45 1.6) (size 1.6 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.45 0) (size 1.6 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.45 -1.6) (size 1.6 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Sensor_Current.3dshapes/Allegro_PSOF-7_4.8x6.4mm_P1.60mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
