(module Allegro_SIP-3 (layer F.Cu) (tedit 5A04BB4E)
  (descr "Allegro Microsystems SIP-3, 1.27mm Pitch (http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A1369-Datasheet.ashx)")
  (tags "Allegro SIP-3")
  (fp_text reference REF** (at 1.27 -1.8) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.1 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0) (size 1.1 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.1 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Sensor_Current.3dshapes/Allegro_SIP-3.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
