(module Amphenol_ICC-10029449-111RLF-MFG (layer F.Cu) (tedit 5EF2230F)
(fp_text reference REF** (at -7.5750000000 -6.2250000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 22 thru_hole circle (at -7.8499980000 1.2300000000 )(size 2.0000000000 2.0000000000)(drill 1.3)(layers *.Cu))
(pad 23 thru_hole circle (at 7.8499990000 1.2300000000 )(size 2.0000000000 2.0000000000)(drill 1.3)(layers *.Cu))
(pad 20 thru_hole circle (at -7.2500000000 -3.7200000000 )(size 2.0000000000 2.0000000000)(drill 1.3)(layers *.Cu))
(pad 21 thru_hole circle (at 7.2500000000 -3.7200000000 )(size 2.0000000000 2.0000000000)(drill 1.3)(layers *.Cu))
(pad 1 smd rect (at 4.7500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 2 smd rect (at 4.2500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 3 smd rect (at 3.7500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 4 smd rect (at 3.2500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 5 smd rect (at 2.7500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 6 smd rect (at 2.2500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 7 smd rect (at 1.7500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 8 smd rect (at 1.2500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 9 smd rect (at 0.7500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 10 smd rect (at 0.2500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 11 smd rect (at -0.2500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 12 smd rect (at -0.7500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 13 smd rect (at -1.2500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 14 smd rect (at -1.7500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 15 smd rect (at -2.2500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 16 smd rect (at -2.7500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 17 smd rect (at -3.2500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 18 smd rect (at -3.7500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 19 smd rect (at -4.2500000000 -4.6200000000 )(size 0.3000000000 1.9000000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(model eec.models/Amphenol_ICC_-_10029449-111RLF.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
