(module Arduino_Pro_Mini (layer F.Cu) (tedit 5FA0E9FC)
  (descr "Arduino Pro Mini")
  (tags "Arduino Pro Mini")
  (fp_text reference REF** (at 7.62 -5.08) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Arduino_Pro_Mini (at 8.89 19.05 90) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 6.35 19.05 90) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at 15.24 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole oval (at 15.24 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole oval (at 15.24 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole oval (at 15.24 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole oval (at 15.24 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole oval (at 15.24 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole oval (at 15.24 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole oval (at 15.24 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole oval (at 15.24 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole oval (at 15.24 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole oval (at 15.24 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A5 thru_hole oval (at 12.7 8.89) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A4 thru_hole oval (at 12.7 11.43) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A7 thru_hole oval (at 12.7 19.05) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A6 thru_hole oval (at 12.7 21.59) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Module.3dshapes/Arduino_Nano_WithMountingHoles.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model ${LOCALREPO}/kicad-lib-arduino/Arduino.3dshapes/arduino_pro_mini.x3d
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
