(module JST_B2B-PH-K-S_LF__SN_ (layer F.Cu) (tedit 64EFF986)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.660995 -3.112685 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JST_B2B-PH-K-S_LF__SN_ (at 7.87935 3.093295 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 1.0 0.55) (size 1.368 1.368) (drill 0.86) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.0 0.55) (size 1.368 1.368) (drill 0.86) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)