(module "B3FS-1000P" (layer F.Cu)
  (descr "B3FS-1000P")
  (tags "Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference S** (at -0.318 -0.105) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.318 -0.105) (layer F.Fab))
  (fp_text value "B3FS-1000P" (at -0.318 -0.105) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 4 2.25 90) (size 1.4 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -4 2.25 90) (size 1.4 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 4 -2.25 90) (size 1.4 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -4 -2.25 90) (size 1.4 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model B3FS-1010.stp
    (at (xyz 0 0 0.082677161599707))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
