(module B3FS-4055P (layer F.Cu) (tedit 6262A00A)
  (fp_text reference REF** (at 0 -7) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -6.8072 -2.5) (size 2.1082 1.0414) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -6.8072 2.5) (size 2.1082 1.0414) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 6.8072 2.5) (size 2.1082 1.0414) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 6.8072 -2.5) (size 2.1082 1.0414) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
