(module B5B-PH-K-SLFSN (layer F.Cu) (tedit 6363D6A0)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_B5B-PH-K-SLFSN_JST (at 0 3.302) (layer F.SilkS))
  (fp_text user * (at 4.064 0.254) (layer F.SilkS))
  (fp_text user * (at 4.064 0.254) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 4.064 0.254) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.064001 0.254) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.064 0.254) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.936001 0.254) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.935999 0.254) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask))
)
