(module "B6BPHSM4TBLFSN" (layer F.Cu)
  (descr "B6B-PH-SM4-TB(LF)(SN)-3")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -1) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -1) (layer F.Fab))
  (fp_text value "B6BPHSM4TBLFSN" (at 0.000 -1) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5.000 -0 0) (size 1.000 5.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.000 -0 0) (size 1.000 5.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.000 -0 0) (size 1.000 5.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.000 -0 0) (size 1.000 5.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.000 -0 0) (size 1.000 5.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 5.000 -0 0) (size 1.000 5.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -7.400 -2.25 0) (size 1.600 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 7.400 -2.25 0) (size 1.600 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model B6B-PH-SM4-TB_LF__SN_.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
