(module "B82559B0203A016" (layer F.Cu)
  (descr "B82559B0203A016")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "B82559B0203A016" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5.300 6.85 0) (size 4.400 4.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 5.300 6.85 0) (size 4.400 4.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 -6.95 90) (size 4.300 4.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model B82559B0203A016.stp
    (at (xyz 0 0.01417322890965 0.027559054648782))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
