(module easyeda2kicad:FILTER-SMD_4P-L7.1-W6.0-P2.50-LS9.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.25) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FILTER-SMD_4P-L7.1-W6.0-P2.50-LS9.0-BL (at 0 5.25) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at 3.80 1.25 90.00) (size 0.81 2.39) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 3.80 -1.25 90.00) (size 0.81 2.39) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -3.80 1.25 90.00) (size 0.81 2.39) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -3.80 -1.25 90.00) (size 0.81 2.39) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/B82793S0513N201/B82793S0513N201.3dshapes/FILTER-SMD_4P-L7.1-W6.0-P2.50-LS9.0-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)