(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 618BDE68)
  (descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
  (tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
  (fp_text reference J1 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value Battery (at 0 4.87) (layer F.Fab) hide)
  (pad 1 smd roundrect (at 0 0) (size 5 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at 0 2.54) (size 5 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
)
