(module BAT_1024 (layer F.Cu) (tedit 658E2CFB)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -26.67 -8.89 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BAT_1024 (at -24.765 8.89 0) (layer F.Fab))
  (pad P smd rect (at -31.105 0.0) (size 7.34 6.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N smd rect (at 31.105 0.0) (size 7.34 6.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -27.435 -6.73) (size 1.98 1.98) (drill 1.98) (layers *.Cu *.Mask))
)