(module BAT_2987 (layer F.Cu) (tedit 6968A4B1)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.0 -4.445 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BAT_2987 (at 1.905 3.81 0) (layer F.Fab))
  (pad P1 thru_hole circle (at -3.05 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P2 thru_hole circle (at 3.05 0.0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N smd rect (at 0.0 0.0) (size 3.17 3.17) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)