(module BAT_BAT-HLD-001 (layer F.Cu) (tedit 6413763A)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -6.05 -8.7) (layer F.SilkS))
  (pad N1 smd circle (at 0 0) (size 17.8 17.8) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad P1 smd rect (at -11.45 0) (size 2.5 5.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P2 smd rect (at 11.45 0) (size 2.5 5.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
