(module BAT_BC2AAPC (layer F.Cu) (tedit 6572E2A9)
  (fp_text reference REF** (at -25.4 -16.256) (layer F.SilkS))
  (pad + thru_hole circle (at -26.16 -6.64) (size 1.755 1.755) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad - thru_hole circle (at -26.16 6.95) (size 1.755 1.755) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None thru_hole circle (at 0 -0.01) (size 3.56 3.56) (drill 3.56) (layers *.Cu *.Mask))
)
