(module BAT_BC9VPC (layer F.Cu) (tedit 65E77190)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -23.055 -16.889 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BAT_BC9VPC (at -18.61 16.611 0) (layer F.Fab))
  (pad P thru_hole oval (at 25.781 -6.477) (size 2.41 4.82) (drill oval 0.6604 1.905) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N thru_hole oval (at 25.781 6.477) (size 2.41 4.82) (drill oval 0.6604 1.905) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at 13.4874 -11.2268) (size 2.286 2.286) (drill 2.286) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -13.3858 -11.2268) (size 2.286 2.286) (drill 2.286) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0.0 11.2776) (size 2.286 2.286) (drill 2.286) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "Refer to datasheet for NPTH countersink dimensions" (at -27.5 21.5) (layer F.Fab))
)