(footprint BAT_BH14250-PC (layer F.Cu) (tedit 698DDC04)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -13.825 -9.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BAT_BH14250-PC (at -8.11 10.365 0) (layer F.Fab))
  (pad P thru_hole rect (at -14.695 0.0) (size 2.21 2.21) (drill 1.47) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N thru_hole circle (at 14.695 0.0) (size 2.21 2.21) (drill 1.47) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -15.225 -6.35) (size 1.27 1.27) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "+" (at -19.05 0.0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "-" (at 17.78 1.27) (layer F.SilkS))
)