(footprint BAT_BH1_2AA-SM (layer F.Cu) (tedit 698DDF98)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -13.335 -9.525 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BAT_BH1_2AA-SM (at -7.62 9.525 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at 14.07 7.615) (size 1.27 1.27) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad N smd rect (at -19.215 0.0) (size 5.33 7.06) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P smd rect (at 19.215 0.0) (size 5.33 7.06) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "+" (at 23.56 2.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "+" (at 23.56 2.27) (layer F.Fab))
  (fp_text user "-" (at -24.257 1.651) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "-" (at -24.257 1.651) (layer F.Fab))
)