(module BAT_BK-18650-PC4 (layer F.Cu) (tedit 66EB0CEE)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -35.825 -21.045 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BAT_BK-18650-PC4 (at -28.84 21.125 0) (layer F.Fab))
  (pad 1+ thru_hole circle (at -36.6 -9.65) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1- thru_hole circle (at 36.3 -9.65) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2- thru_hole circle (at 36.3 9.65) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2+ thru_hole circle (at -36.6 9.65) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -27.81 9.65) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -27.81 -9.65) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 27.81 9.65) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 27.81 -9.65) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
)