(module BAT_BS-7-BLUE (layer F.Cu) (tedit 654DE2C1)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -2.97 -13.7112 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BAT_BS-7-BLUE (at 2.7196 13.7112 0) (layer F.Fab))
  (pad - thru_hole circle (at -10.0 0.0) (size 1.755 1.755) (drill 1.17) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad + thru_hole circle (at 10.0 0.0) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "+" (at 11.474 0.0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "+" (at 11.474 0.0) (layer F.Fab))
  (fp_text user "-" (at -15.526 0.0) (layer F.Fab))
  (fp_text user "-" (at -15.526 0.0) (layer F.SilkS))
)