(module BAT_BU2032SM-JJ-GTR (layer F.Cu) (tedit 664CEF73)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -12.81935 -11.50443 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BAT_BU2032SM-JJ-GTR (at -3.93386 11.36616 0) (layer F.Fab))
  (pad + smd rect (at -14.65 0.0) (size 3.2 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad - smd rect (at 14.65 0.0) (size 3.2 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)