(module BAT_S8421-45R (layer F.Cu) (tedit 664F5FD0)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.475 -12.425 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BAT_S8421-45R (at 0.255 15.815 0) (layer F.Fab))
  (pad - smd rect (at 0.0 -8.5) (size 2.6 3.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad + smd rect (at 0.0 12.9) (size 3.6 3.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)