(module easyeda2kicad:TO-92-3_L4.8-W3.7-P2.54-L (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-92-3_L4.8-W3.7-P2.54-L (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0.00 -90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole oval (at 0.00 0.00 -90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0.00 -90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BC547CTA/BC547CTA.3dshapes/TO-92-3_L4.8-W3.7-H4.8-P2.54.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.350 3.500))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)