(module easyeda2kicad:SOT-1061_L2.0-W2.0-P1.30-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.65) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOT-1061_L2.0-W2.0-P1.30-BR (at 0 4.65) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 0.76 0.65 -90.00) (size 0.40 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.76 -0.65 -90.00) (size 0.40 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd custom (at -0.76 0.00 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.72 -0.3)(xy -0.21 -0.3)(xy -0.21 -0.8)(xy 0.9 -0.8)(xy 0.9 0.8)(xy -0.21 0.8)(xy -0.21 0.3)(xy -0.72 0.3)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BC55-10PA,115/BC55-10PA,115.3dshapes/SOT-1061_L2.0-W2.0-H0.6-P1.30-BR.wrl"
		(offset (xyz -0.200 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)