(module easyeda2kicad:SOT-666-6_L1.6-W1.2-P0.50-LS1.6-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOT-666-6_L1.6-W1.2-P0.50-LS1.6-BL (at 0 4.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.50 0.75 0.00) (size 0.30 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.00 0.75 0.00) (size 0.30 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.50 0.75 0.00) (size 0.30 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.50 -0.75 0.00) (size 0.30 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.00 -0.75 0.00) (size 0.30 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -0.50 -0.75 0.00) (size 0.30 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BC847BVN,115/BC847BVN,115.3dshapes/SOT-666-6P_L1.6-W1.2-H0.6-LS1.6-P0.50.wrl"
		(offset (xyz -941.940 839.720 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)