(module easyeda2kicad:SOT-323-3_L2.2-W1.3-P1.30-LS2.1-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.02) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOT-323-3_L2.2-W1.3-P1.30-LS2.1-BL (at 0 5.02) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 -1.02 0.00) (size 0.80 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.66 1.02 0.00) (size 0.80 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -0.66 1.02 0.00) (size 0.80 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BC856BW-7-F/BC856BW-7-F.3dshapes/SOT-323-3_L2.0-W1.3-H1.0-LS2.1-P1.30.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)