(module easyeda2kicad:SOT-143_L2.9-W1.3-P1.92-LS2.3-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.2) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOT-143_L2.9-W1.3-P1.92-LS2.3-BL (at 0 5.2) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.75 1.20 0.00) (size 1.10 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.95 1.20 0.00) (size 0.60 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.95 -1.20 0.00) (size 0.60 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.95 -1.20 0.00) (size 0.60 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BCV61,215/BCV61,215.3dshapes/SOT-143_L2.9-W1.3-P1.92-LS2.3-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)