(module easyeda2kicad:SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.0-TR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.0-TR (at 0 5.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd oval (at 1.25 1.50 -90.00) (size 0.70 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at 1.25 -1.50 -90.00) (size 0.70 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at 1.15 0.00 -90.00) (size 0.70 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -1.25 0.00 -90.00) (size 2.00 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BCX56,115/BCX56,115.3dshapes/SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.0-TR.wrl"
		(offset (xyz -0.500 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)