(module easyeda2kicad:TO-225-3_L7.6-W2.8-P2.54-L (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-225-3_L7.6-W2.8-P2.54-L (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -2.54 -0.00 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 -0.00 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 2.54 -0.00 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BD139G/BD139G.3dshapes/TO-225_3PIN-L7.6-W2.8-H13.6-P2.54-L.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.100 5.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)