(module easyeda2kicad:HRP-7_L9.4-W8.0-P1.27-LS10.5-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.8100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value HRP-7_L9.4-W8.0-P1.27-LS10.5-TL (at 0 7.8100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 8 smd rect (at 3.25 0.00 -90.00) (size 9.00 9.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -3.25 3.81 -90.00) (size 0.80 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -3.25 2.54 -90.00) (size 0.80 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -3.25 1.27 -90.00) (size 0.80 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -3.25 0.00 -90.00) (size 0.80 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -3.25 -1.27 -90.00) (size 0.80 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -3.25 -2.54 -90.00) (size 0.80 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -3.25 -3.81 -90.00) (size 0.80 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/BD6211HFP-TR/BD6211HFP-TR.3dshapes/HRP-7_L9.4-W8.0-H2.0-P1.27-LS10.54-TL.wrl"
		(offset (xyz 1.750 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)