(module BEADC1005X65N (layer F.Cu) (tedit 6473F08F)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.375) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ACML-0402HC-221-T (at 0 1.3) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.435 0) (size 0.6 0.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 2 smd roundrect (at 0.435 0) (size 0.6 0.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
)
