(module BEADC1608X95N (layer F.Cu) (tedit 644B1E33)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.24 -1.07) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BEADC1608X95N (at 0 1.07) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.735 0) (size 1 0.97) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.735 0) (size 1 0.97) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
