(module BEADC2012X105N (layer F.Cu) (tedit 63689B5B)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.32) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BEADC2012X105N (at 0 1.32) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.89 0) (size 1.14 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.89 0) (size 1.14 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
