(module BELFUSE_SS-52400-003-Footprint-S (layer F.Cu) (tedit 6409F190)
  (fp_text reference REF** (at -0.425 -9.035) (layer F.SilkS))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.27 -4.73) (size 1.05 2.1) (drill oval 0.65 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole oval (at 4.27 -4.73) (size 1.05 2.1) (drill oval 0.65 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole oval (at -4.27 0) (size 1.05 2.1) (drill oval 0.65 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S4 thru_hole oval (at 4.27 0) (size 1.05 2.1) (drill oval 0.65 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 smd rect (at -2.75 -7.13) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd rect (at -2.25 -7.13) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd rect (at -1.75 -7.13) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -1.25 -7.13) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -0.75 -7.13) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -7.13) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -7.13) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 0.75 -7.13) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 1.25 -7.13) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A10 smd rect (at 1.75 -7.13) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A11 smd rect (at 2.25 -7.13) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 2.75 -7.13) (size 0.3 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 thru_hole circle (at 2.8 -5.88) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B2 thru_hole circle (at 2.4 -5.17) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B3 thru_hole circle (at 1.6 -5.17) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B4 thru_hole circle (at 1.2 -5.88) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B5 thru_hole circle (at 0.8 -5.17) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B6 thru_hole circle (at 0.4 -5.88) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B7 thru_hole circle (at -0.4 -5.88) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B8 thru_hole circle (at -0.8 -5.17) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B9 thru_hole circle (at -1.2 -5.88) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B10 thru_hole circle (at -1.6 -5.17) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B11 thru_hole circle (at -2.4 -5.17) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B12 thru_hole circle (at -2.8 -5.88) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G2 thru_hole circle (at -2 -5.88) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G1 thru_hole circle (at 2 -5.88) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G3 smd rect (at 0 -2.55) (size 0.2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G4 smd rect (at 0 0.55) (size 0.2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
