(module BEL_0826-1X1T-HT-F (layer F.Cu) (tedit 69567BE1)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -4.925 23.065 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BEL_0826-1X1T-HT-F (at 3.33 24.635 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -6.35 0.0) (size 3.2512 3.2512) (drill 3.2512) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 6.35 0.0) (size 3.2512 3.2512) (drill 3.2512) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at -8.0645 -3.175) (size 2.3622 2.3622) (drill 1.5748) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 thru_hole circle (at 8.0645 -3.175) (size 2.3622 2.3622) (drill 1.5748) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole rect (at -5.08 15.24) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.048 15.24) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.016 15.24) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.016 15.24) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.048 15.24) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 15.24) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -6.096 17.78) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at -4.064 17.78) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at -2.032 17.78) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 2.032 17.78) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 4.064 17.78) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at 6.096 17.78) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at -6.096 20.32) (size 1.7145 1.7145) (drill 1.143) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at -3.556 20.32) (size 1.7145 1.7145) (drill 1.143) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at 6.096 20.32) (size 1.7145 1.7145) (drill 1.143) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 thru_hole circle (at 3.556 20.32) (size 1.7145 1.7145) (drill 1.143) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at -5.588 8.128) (size 1.3716 1.3716) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at 5.588 8.128) (size 1.3716 1.3716) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at -5.588 6.604) (size 1.3716 1.3716) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at 5.588 6.604) (size 1.3716 1.3716) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)