(module BEL_1-2250024-1 (layer F.Cu) (tedit 64C902E2)
  (fp_text reference REF** (at 0 -11.684) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "PCB Edge" (at 0 6.096) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -5.715 -8.89) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.445 -6.35) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.175 -8.89) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.905 -6.35) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -0.635 -8.89) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.635 -6.35) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 4.445 -8.89) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 5.715 -6.35) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at -5.715 0) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at 5.715 0) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -6.78 2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -6.78 4.57) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 6.78 2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 6.78 4.57) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at -7.745 -3.05) (size 2.475 2.475) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole circle (at 7.745 -3.05) (size 2.475 2.475) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
)
