(module BEL_SS-7188-NF (layer F.Cu) (tedit 6946BB56)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -4.551555 -12.951915 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BEL_SS-7188-NF (at 1.17021 -11.332345 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -5.715 0.0) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 5.715 0.0) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -4.445 -6.35) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.905 -6.35) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.635 -6.35) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.175 -6.35) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.175 -8.89) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.635 -8.89) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.905 -8.89) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 4.445 -8.89) (size 1.478 1.478) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)