(module "BGA17C25P5X7_169X203X35" (layer F.Cu)
  (descr "WLCSP17")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BGA17C25P5X7_169X203X35" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 smd circle (at -0.6 -0.75 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd circle (at 0 -0.75 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd circle (at 0.6 -0.75 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd circle (at 0.3 -0.5 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C1 smd circle (at -0.6 -0.25 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C3 smd circle (at 0 -0.25 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C5 smd circle (at 0.6 -0.25 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D2 smd circle (at -0.3 0 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D4 smd circle (at 0.3 0 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E1 smd circle (at -0.6 0.25 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E3 smd circle (at 0 0.25 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E5 smd circle (at 0.6 0.25 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F2 smd circle (at -0.3 0.5 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F4 smd circle (at 0.3 0.5 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G1 smd circle (at -0.6 0.75 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G3 smd circle (at 0 0.75 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G5 smd circle (at 0.6 0.75 90) (size 0.223 0.223) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model DA14531-00000OG2.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
