(module "BGA24C100P5X5_600X800X120" (layer F.Cu)
  (descr "24-Ball T-BGA, 5 x 5")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BGA24C100P5X5_600X800X120" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A2 smd circle (at -1 -2 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd circle (at 0 -2 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd circle (at 1 -2 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd circle (at 2 -2 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -2 -1 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at -1 -1 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd circle (at 0 -1 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd circle (at 1 -1 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd circle (at 2 -1 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C1 smd circle (at -2 0 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd circle (at -1 0 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C3 smd circle (at 0 0 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C4 smd circle (at 1 0 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C5 smd circle (at 2 0 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D1 smd circle (at -2 1 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D2 smd circle (at -1 1 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D3 smd circle (at 0 1 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D4 smd circle (at 1 1 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D5 smd circle (at 2 1 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E1 smd circle (at -2 2 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E2 smd circle (at -1 2 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E3 smd circle (at 0 2 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E4 smd circle (at 1 2 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E5 smd circle (at 2 2 90) (size 0.37 0.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model MT35XU02GCBA1G12-0SIT.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
