(module BGA34N48X53P5X7_291X385X78N (layer F.Cu) (tedit 66686471)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.2475 -3.0945 0) (layer F.SilkS))
  (pad A1 smd circle (at -1.59 -0.96) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A2 smd circle (at -1.06 -0.96) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A3 smd circle (at -0.53 -0.96) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A4 smd circle (at 0.0 -0.96) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd circle (at 0.53 -0.96) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 smd circle (at 1.06 -0.96) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A7 smd circle (at 1.59 -0.96) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1 smd circle (at -1.59 -0.48) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B2 smd circle (at -1.06 -0.48) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B3 smd circle (at -0.53 -0.48) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4 smd circle (at 0.0 -0.48) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 smd circle (at 0.53 -0.48) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B6 smd circle (at 1.06 -0.48) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B7 smd circle (at 1.59 -0.48) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C1 smd circle (at -1.59 0.0) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C2 smd circle (at -1.06 0.0) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C3 smd circle (at -0.53 0.0) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C4 smd circle (at 0.0 0.0) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C5 smd circle (at 0.53 0.0) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C6 smd circle (at 1.06 0.0) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C7 smd circle (at 1.59 0.0) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D1 smd circle (at -1.59 0.48) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D2 smd circle (at -1.06 0.48) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D3 smd circle (at -0.53 0.48) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D4 smd circle (at 0.0 0.48) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D5 smd circle (at 0.53 0.48) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D6 smd circle (at 1.06 0.48) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D7 smd circle (at 1.59 0.48) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E1 smd circle (at -1.59 0.96) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E3 smd circle (at -0.53 0.96) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E4 smd circle (at 0.0 0.96) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E5 smd circle (at 0.53 0.96) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E6 smd circle (at 1.06 0.96) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E7 smd circle (at 1.59 0.96) (size 0.24 0.24) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)