(module BGA63N40P7X12_287X487X55N (layer F.Cu) (tedit 674F11FF)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.74 -4.07 0) (layer F.SilkS))
  (pad A1 smd circle (at -1.2 -2.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A2 smd circle (at -0.8 -2.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd circle (at 0.4 -2.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 smd circle (at 0.8 -2.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A7 smd circle (at 1.2 -2.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1 smd circle (at -1.2 -1.8) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B2 smd circle (at -0.8 -1.8) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4 smd circle (at 0.0 -1.8) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 smd circle (at 0.4 -1.8) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B6 smd circle (at 0.8 -1.8) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B7 smd circle (at 1.2 -1.8) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C1 smd circle (at -1.2 -1.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C2 smd circle (at -0.8 -1.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C3 smd circle (at -0.4 -1.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C4 smd circle (at 0.0 -1.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C6 smd circle (at 0.8 -1.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C7 smd circle (at 1.2 -1.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D2 smd circle (at -0.8 -1.0) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D3 smd circle (at -0.4 -1.0) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D4 smd circle (at 0.0 -1.0) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D6 smd circle (at 0.8 -1.0) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E1 smd circle (at -1.2 -0.6) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E2 smd circle (at -0.8 -0.6) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E3 smd circle (at -0.4 -0.6) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E6 smd circle (at 0.8 -0.6) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad E7 smd circle (at 1.2 -0.6) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F1 smd circle (at -1.2 -0.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F2 smd circle (at -0.8 -0.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F5 smd circle (at 0.4 -0.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F6 smd circle (at 0.8 -0.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F7 smd circle (at 1.2 -0.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G1 smd circle (at -1.2 0.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G2 smd circle (at -0.8 0.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G4 smd circle (at 0.0 0.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G6 smd circle (at 0.8 0.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H1 smd circle (at -1.2 0.6) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H2 smd circle (at -0.8 0.6) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H3 smd circle (at -0.4 0.6) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H4 smd circle (at 0.0 0.6) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H6 smd circle (at 0.8 0.6) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad H7 smd circle (at 1.2 0.6) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J1 smd circle (at -1.2 1.0) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J2 smd circle (at -0.8 1.0) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J3 smd circle (at -0.4 1.0) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J5 smd circle (at 0.4 1.0) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J6 smd circle (at 0.8 1.0) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad J7 smd circle (at 1.2 1.0) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K1 smd circle (at -1.2 1.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K2 smd circle (at -0.8 1.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K6 smd circle (at 0.8 1.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L2 smd circle (at -0.8 1.8) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L3 smd circle (at -0.4 1.8) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L4 smd circle (at 0.0 1.8) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L5 smd circle (at 0.4 1.8) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L6 smd circle (at 0.8 1.8) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L7 smd circle (at 1.2 1.8) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M1 smd circle (at -1.2 2.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M2 smd circle (at -0.8 2.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M3 smd circle (at -0.4 2.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M4 smd circle (at 0.0 2.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M5 smd circle (at 0.4 2.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M6 smd circle (at 0.8 2.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad M7 smd circle (at 1.2 2.2) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)