(module "BGA6C40P2X3_95X149X52" (layer F.Cu)
  (descr "YBG0006-C01_2024")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BGA6C40P2X3_95X149X52" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 smd circle (at -0.2 -0.4 90) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at 0.2 -0.4 90) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -0.2 0 90) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at 0.2 0 90) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C1 smd circle (at -0.2 0.4 90) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd circle (at 0.2 0.4 90) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TMP119AIYBGR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
