(module "BGA80C65P10X10_700X700X100" (layer F.Cu)
  (descr "P-VFBGA80-0707-0.65-001")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BGA80C65P10X10_700X700X100" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 smd circle (at -2.925 -2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at -2.275 -2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd circle (at -1.625 -2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd circle (at -0.975 -2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd circle (at -0.325 -2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd circle (at 0.325 -2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd circle (at 0.975 -2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd circle (at 1.625 -2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd circle (at 2.275 -2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A10 smd circle (at 2.925 -2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -2.925 -2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at -2.275 -2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd circle (at -1.625 -2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd circle (at -0.975 -2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd circle (at -0.325 -2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd circle (at 0.325 -2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd circle (at 0.975 -2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd circle (at 1.625 -2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd circle (at 2.275 -2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B10 smd circle (at 2.925 -2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C1 smd circle (at -2.925 -1.625 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd circle (at -2.275 -1.625 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C9 smd circle (at 2.275 -1.625 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C10 smd circle (at 2.925 -1.625 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D1 smd circle (at -2.925 -0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D2 smd circle (at -2.275 -0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D4 smd circle (at -0.975 -0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D5 smd circle (at -0.325 -0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D6 smd circle (at 0.325 -0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D7 smd circle (at 0.975 -0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D9 smd circle (at 2.275 -0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D10 smd circle (at 2.925 -0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E1 smd circle (at -2.925 -0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E2 smd circle (at -2.275 -0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E4 smd circle (at -0.975 -0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E5 smd circle (at -0.325 -0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E6 smd circle (at 0.325 -0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E7 smd circle (at 0.975 -0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E9 smd circle (at 2.275 -0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E10 smd circle (at 2.925 -0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F1 smd circle (at -2.925 0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F2 smd circle (at -2.275 0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F4 smd circle (at -0.975 0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F5 smd circle (at -0.325 0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F6 smd circle (at 0.325 0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F7 smd circle (at 0.975 0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F9 smd circle (at 2.275 0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F10 smd circle (at 2.925 0.325 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G1 smd circle (at -2.925 0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G2 smd circle (at -2.275 0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G4 smd circle (at -0.975 0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G5 smd circle (at -0.325 0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G6 smd circle (at 0.325 0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G7 smd circle (at 0.975 0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G9 smd circle (at 2.275 0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G10 smd circle (at 2.925 0.975 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H1 smd circle (at -2.925 1.625 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H2 smd circle (at -2.275 1.625 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H9 smd circle (at 2.275 1.625 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H10 smd circle (at 2.925 1.625 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1 smd circle (at -2.925 2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2 smd circle (at -2.275 2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J3 smd circle (at -1.625 2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J4 smd circle (at -0.975 2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J5 smd circle (at -0.325 2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J6 smd circle (at 0.325 2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J7 smd circle (at 0.975 2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J8 smd circle (at 1.625 2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J9 smd circle (at 2.275 2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J10 smd circle (at 2.925 2.275 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K1 smd circle (at -2.925 2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K2 smd circle (at -2.275 2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K3 smd circle (at -1.625 2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K4 smd circle (at -0.975 2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K5 smd circle (at -0.325 2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K6 smd circle (at 0.325 2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K7 smd circle (at 0.975 2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K8 smd circle (at 1.625 2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K9 smd circle (at 2.275 2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K10 smd circle (at 2.925 2.925 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TC358778XBG_EL_.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
