(module "BGA8C50P2X4_155X228X52" (layer F.Cu)
  (descr "AT25SL321-UUE-T  8pin")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2) (layer F.SilkS))
  (pad A1 smd circle (at -0.25 -0.75 90) (size 0.22 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at 0.25 -0.75 90) (size 0.22 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -0.25 -0.25 90) (size 0.22 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at 0.25 -0.25 90) (size 0.22 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C1 smd circle (at -0.25 0.25 90) (size 0.22 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd circle (at 0.25 0.25 90) (size 0.22 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D1 smd circle (at -0.25 0.75 90) (size 0.22 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D2 smd circle (at 0.25 0.75 90) (size 0.22 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
