(module "BGA96C50P11X11_600X600X120" (layer F.Cu)
  (descr "BC-96-2")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF**  (at 0 -4.5) (layer F.SilkS))
  (pad A1 smd circle (at -2.5 -2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at -2 -2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd circle (at -1.5 -2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd circle (at -1 -2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd circle (at -0.5 -2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd circle (at 0 -2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd circle (at 0.5 -2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd circle (at 1 -2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd circle (at 1.5 -2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A10 smd circle (at 2 -2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A11 smd circle (at 2.5 -2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -2.5 -2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at -2 -2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd circle (at -1.5 -2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd circle (at -1 -2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd circle (at -0.5 -2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd circle (at 0 -2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd circle (at 0.5 -2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd circle (at 1 -2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd circle (at 1.5 -2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B10 smd circle (at 2 -2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B11 smd circle (at 2.5 -2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C1 smd circle (at -2.5 -1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd circle (at -2 -1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C3 smd circle (at -1.5 -1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C4 smd circle (at -1 -1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C5 smd circle (at -0.5 -1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C6 smd circle (at 0 -1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C7 smd circle (at 0.5 -1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C8 smd circle (at 1 -1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C9 smd circle (at 1.5 -1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C10 smd circle (at 2 -1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C11 smd circle (at 2.5 -1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D1 smd circle (at -2.5 -1 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D2 smd circle (at -2 -1 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D3 smd circle (at -1.5 -1 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D9 smd circle (at 1.5 -1 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D10 smd circle (at 2 -1 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D11 smd circle (at 2.5 -1 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E1 smd circle (at -2.5 -0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E2 smd circle (at -2 -0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E3 smd circle (at -1.5 -0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E9 smd circle (at 1.5 -0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E10 smd circle (at 2 -0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E11 smd circle (at 2.5 -0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F1 smd circle (at -2.5 0 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F2 smd circle (at -2 0 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F3 smd circle (at -1.5 0 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F9 smd circle (at 1.5 0 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F10 smd circle (at 2 0 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F11 smd circle (at 2.5 0 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G1 smd circle (at -2.5 0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G2 smd circle (at -2 0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G3 smd circle (at -1.5 0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G9 smd circle (at 1.5 0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G10 smd circle (at 2 0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G11 smd circle (at 2.5 0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H1 smd circle (at -2.5 1 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H2 smd circle (at -2 1 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H3 smd circle (at -1.5 1 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H9 smd circle (at 1.5 1 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H10 smd circle (at 2 1 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H11 smd circle (at 2.5 1 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1 smd circle (at -2.5 1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2 smd circle (at -2 1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J3 smd circle (at -1.5 1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J4 smd circle (at -1 1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J5 smd circle (at -0.5 1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J6 smd circle (at 0 1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J7 smd circle (at 0.5 1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J8 smd circle (at 1 1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J9 smd circle (at 1.5 1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J10 smd circle (at 2 1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J11 smd circle (at 2.5 1.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K1 smd circle (at -2.5 2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K2 smd circle (at -2 2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K3 smd circle (at -1.5 2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K4 smd circle (at -1 2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K5 smd circle (at -0.5 2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K6 smd circle (at 0 2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K7 smd circle (at 0.5 2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K8 smd circle (at 1 2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K9 smd circle (at 1.5 2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K10 smd circle (at 2 2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K11 smd circle (at 2.5 2 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L1 smd circle (at -2.5 2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L2 smd circle (at -2 2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L3 smd circle (at -1.5 2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L4 smd circle (at -1 2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L5 smd circle (at -0.5 2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L6 smd circle (at 0 2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L7 smd circle (at 0.5 2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L8 smd circle (at 1 2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L9 smd circle (at 1.5 2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L10 smd circle (at 2 2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L11 smd circle (at 2.5 2.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ADUCM320BBCZ.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
