(module "BGA9C50P3X3_144X144X62" (layer F.Cu)
  (descr "YZF (S-XBGA-N9)")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BGA9C50P3X3_144X144X62" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 smd circle (at -0.5 -0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at 0 -0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd circle (at 0.5 -0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -0.5 0 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at 0 0 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd circle (at 0.5 0 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C1 smd circle (at -0.5 0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd circle (at 0 0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C3 smd circle (at 0.5 0.5 90) (size 0.29 0.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model DRV2605LYZFR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
