(module "BHR08HUA" (layer F.Cu)
  (descr "BHR-08-HUA-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 3.810 -6.208) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 3.810 -6.208) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BHR08HUA" (at 3.810 -6.208) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 -2.54) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.540 -2.54) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.080 -2.54) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.620 -2.54) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
)
